|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип** | **Разрядность в битах** | **Диапазон представления чисел** |
| ***byte*** | 8 | 0 – 255 |
| ***sbyte*** | 8 | -128 – 127 |
| ***short*** | 16 | -32 768 – 32 767 |
| ***ushort*** | 16 | 0 – 65 535 |
| ***int*** | 32 | -2 147 483 648 – 2 147 483 647 |
| ***uint*** | 32 | 0 – 4 294 967 295 |
| ***long*** | 64 | -9 223 372 036 854 775 808 – 9 223 372 036 854 775 807 |
| ***ulong*** | 64 | 0 – 18 446 744 073 709 551 615 |